**福建博物院院区导视标识牌提升项目采购项目评标办法**

|  |
| --- |
| **一、评标方法：**1、综合评分法2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的按技术得分顺序排列。综合得分相同且技术得分相同的，由评标委员会投票表决。 |

**二、评标标准：**

（一）报价评分（F1）：按满分30分评分法；

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算如下：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%。

（二）技术评分(F2)：按满分55分评分法；技术评分考虑下列因素：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **细则内容** | **满分****分值** |
| 2.1 | **导视款式设计方案**根据投标人针对本项目制定的导视款式设计方案的文字内容和图标大小，总体格局大气，细节精致,艺术创意新颖，设计风格明确且具博物馆特点，版式编排美观情况，整体设计科学、独到、创新性强等方面进行评议。优得12分，一般得8分，其它不得分。 | 12 |
| 2.2 | **导视深化设计**投标人根据现场勘查、招标文件要求和现场的实际情况所提供的项目整体深化设计方案。1、完善的造型设计概念，2、主要标识类别的造型设计方案，3、根据造型设计完成平面的信息版面表现等方面进行评议。优得12分，一般得8分，其它不得分。 | 12 |
| 2.3 | **现场线路规划**根据投标人针对本项目提供的现场线路布点，空间设计规划合理，符合基本功能要求；根据场地需求，能便于观众参观和疏散；公用标识人性化、展览环境无障碍。由评委进行评议，方案整体思路清晰，内容描述准确，设计合理，结构清晰、逻辑性强的得9分；方案整体思路基本清晰，内容描述基本准确，设计合理性一般的得6分；内容描述模糊，内容描述简单，设计不够合理，结构简单、逻辑性差的得3分，其它不得分。 | 9 |
| 2.4 | **标识统一规范化管理**投标人针对本项目制定的图形应用标准、色彩应用标准、工艺应用标准进行评议。优得12分，一般得8分，其它不得分。 | 12 |
| 2.5 | **质量保证措施**根据各投标人对投标货物所提供的保障措施、各工序质量检验标准进行评议优得5分，一般得2分，其它不得分。 | 5 |
| 2.6 | **标识施工工艺图纸完整性**根据各投标人对本项目所设计产品的施工工艺图纸的合理性、牢固性、安全性等进行评分，需提供标识的生产工艺及安装方式等工艺图纸，由评委进行评议。优得5分，一般得2分，其它不得分。 | 5 |

（三）商务评分(F3)：按15分评分法；商务评分考虑下列因素：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **细则内容** | **满分****分值** |
| 3.1 | **综合实力**根据投标人提供有效的1、质量管理体系认证2、环境管理体系认证3、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得2分，满分6分。注：以上体系认证证书需同时提供有效证书复印件和国家相关认证机构网址的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。 | 6 |
| 3.2 | **业绩**投标人2015年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以验收证明为准），由投标人完成的标识标牌导视系统中标合同，且生产制作项目40万以上的有效业绩的得2分。最高得6分。投标人须提供该业绩项目的采购合同复印件及中标通知书复印件，须提供该业绩项目的政府网站的中标公示网址，未提供或提供不全者不得分。 | 6 |
| 3.3 | **企业荣誉**根据投标人提供获得过的企业信誉，每提供一个的得1分，满分3分。注：须提供相关证书证明材料，如有证书须在有效期内，未提供证明材料的不得分。 | 3 |

（三）**综合得分**

综合得分=F1+F2+F3

（四）**投标文件的份数：**

（1）纸质投标文件：

①报价部分的正本1份、副本2份

技术部分的正本1份、副本4份,（设计效果图规格为A3彩色装订成册）

商务部分的正本1份、副本4份，

②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将报价部分、技术部分、商务部分的电子投标文件在该可读介质中另存1份。

注：全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则**投标将被拒绝。**

（五）商务部分投标人需提供：以下材料均需加盖公章，原件备查。

1. **单位负责人授权书**
2. **营业执照等证明文件**
3. **依法缴纳税收证明材料**
4. **依法缴纳社会保障资金证明材料**
5. **信用记录查询结果（**信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）**）**
6. **具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）**
7. **具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）**

（六）封面格式及报价部分格式见下表

**封面格式**

**投标文件**

**（技术部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**封面格式**

**投标文件**

**（商务部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**封面格式**

**投标文件**

**（报价部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**一、开标一览表**

**项目名称：（由投标人填写）**

货币及单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 投标报价 |
| \* | 投标总价（大写金额）：                      。 |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **二、投标分项报价表**

|  |
| --- |
|  **福建博物院-导视标识报价单** |
| 序号 | 品项 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| **一、户外标识** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 户外人行指引标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 8 | 个 | 　 | 0.00  |
| 2 | 户外停车场指引标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 3 | 区域名称标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 4 | 地下车库出入口标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 2 | 个 | 　 | 0.00  |
| 5 | 贵宾厅指引标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、做旧工艺，图文信息三维立体雕刻立体字 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 6 | 贵宾厅门牌标识 | 180\*450 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 7 | 户外文化宣传栏标识 | 3300\*2215 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，开启式结构，内置5mm钢化玻璃、5mm亚克力板，图文信息UV刷 | 10 | 个 | 　 | 0.00  |
| 8 | 非机动车停车场标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，内置LED灯源 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 9 | 园区限速禁鸣标识 | 450\*2000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息工程级反光膜雕刻 | 7 | 个 | 　 | 0.00  |
| 10 | 地下车库龙门牌标识 | 500\*4000 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀工艺，图文信息镂空雕刻，内置LED灯源，内置5mm亚克力板，内置透光膜 | 2 | 个 | 　 | 0.00  |
| 11 | 花草温馨提示牌标识 | 450\*485 | 整体（304）足2.0 mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、做旧工艺，图文信息丝网印刷 | 15 | 个 | 　 | 0.00  |
| 12 | 户外公共洗手间指引标识 | 175\*420 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、做旧工艺，图文信息丝网印刷 | 1 | 个 | 　 | 0.00  |
| 13 | 户外洗手间名称标识 | 200\*320 | 10mm+10mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 3 | 个 | 　 | 0.00  |
| 14 | 警示标识（贴附式） | 70\*300 | 2mm铝板表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 60 | 个 | 　 | 0.00  |
| 15 | 户外通道拦阻标识 | 350\*660 | 整体（304）足1.2 mm不锈钢板焊接成型，表面电镀工艺，图文信息丝网印刷 | 9 | 个 | 　 | 0.00  |
| 16 | 警示标识（可移动式） | 260\*600 | 整体（304）足1.2 mm不锈钢板焊接成型，表面电镀工艺，图文信息丝网印刷 | 20 | 个 | 　 | 0.00  |
| 17 | 警示标识（施工围挡） | 580\*980 | PVC管，高密度牛津纺布，图文信息丝网印刷 | 20 | 套 | 　 | 0.00  |
| **二、室内标识** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 楼层索引标识 | 550\*2100 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷 | 5 | 个 | 　 | 0.00  |
| 2 | 扶梯索引标识 | 550\*2100 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷 | 3 | 个 | 　 | 0.00  |
| 3 | 室内公告栏标识 | 860\*2100 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息丝网印刷，10mm亚克力立体字，内置43寸显示屏，底座配重 | 4 | 个 | 　 | 0.00  |
| 4 | 展厅名称标识 | 450\*200 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息阴刻处理 | 12 | 个 | 　 | 0.00  |
| 5 | 服务台标识 | 100\*350 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息不锈钢三维立5mm体精工字 | 2 | 个 | 　 | 0.00  |
| 6 | 楼层号标识 | H=245 | 整体（304）足1.2mm不锈钢板焊接成型，表面烤漆处理，5mm亚克力雕刻成型 | 54 | 个 | 　 | 0.00  |
| 7 | 科室名称标识 | 130\*300 | 8mm+12mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 156 | 个 | 　 | 0.00  |
| 8 | 设备间名称标识 | 70\*300 | 2mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 128 | 个 | 　 | 0.00  |
| 9 | 洗手间指引标识 | 175\*420 | 整体（304）足1.2mm不锈钢板焊接成型，图文信息丝网印刷 | 13 | 个 | 　 | 0.00  |
| 10 | 洗手间名称标识 | 200\*320 | 10mm+10mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 30 | 个 | 　 | 0.00  |
| 11 | 消火栓标识 | 90\*90 | 2mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 81 | 个 | 　 | 0.00  |
| 12 | 温馨提示标识（贴附式） | 70\*300 | 2mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 35 | 个 | 　 | 0.00  |
| 13 | 展厅说明标识 | 500\*1200 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀、阴刻、做旧工艺，图文信息阴刻处理，图文信息丝网印刷 | 12 | 个 | 　 | 0.00  |
| 14 | 消防疏散图标识 | 350\*300 | 3mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 144 | 个 | 　 | 0.00  |
| 15 | 地下车库车行 导向吊牌标识 | 300\*2450 | 整体（304）足2.0mm不锈钢板焊接成型，表面电镀工艺，图文信息镂空雕刻，内置LED灯源，内置5mm亚克力板，内置透光膜 | 3 | 个 | 　 | 0.00  |
| 16 | 消防温馨提示标识-如遇火警请勿乘梯 | 100\*100 | 2mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 13 | 个 | 　 | 0.00  |
| 17 | 消防温馨提示标识-手动报警按钮 | 90\*90 | 2mm亚克力，表面烤漆处理，图文信息丝网印刷 | 50 | 个 | 　 | 0.00  |
| 18 | 室内警示标识 （可移动式） | 260\*600 | 整体（304）足1.2 mm不锈钢板焊接成型，表面电镀工艺，图文信息丝网印刷 | 20 | 个 | 　 | 0.00  |
| 19 | 室内警示标识 （施工围挡） | 580\*980 | PVC管，高密度牛津纺布，图文信息丝网印刷 | 20 | 套 | 　 | 0.00  |
| 20 | 室内安全隔离带-一米线警戒警示柱 | H=900 | （304）足1.2不锈钢圆管，内置2米拉带 | 40 | 个 | 　 | 0.00  |
| **小计** | 0.00  |
| **折扣** | 　 |
| **投标总价** | 0.00  |
| 备注： 1、本投标总价含设计、制作、安装、管理、税收等费用； 2、本报价为固定单价，项目完成后按实结算。投标报价里已有的按投标单价，结算时乘以投标折扣优惠（若有）；因甲方原因产生的并经甲方确认的设计变更，且投标报价单里无报价的，由甲方委托第三方具有造价审核资质的单位进行结算审核，其审定的单价，再乘以投标折扣优惠（若有）。  |
|  投标单位：（公章）  |
|  投标人代表签字： |
|  年 月 日 |